様式第１６号

コンクリート破砕器消費計画書

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事等の名称 | |  | | |
| 発注者 | |  | | |
| 工期 | | 年　　月　　日　から 　　年　　月　　日まで | | |
| 消費期間 | | 年　　月　　日　から 　　年　　月　　日まで | | |
| 消  費  の  方  法 | 消費見込数量 | １日最大 ＣＣＲ・ＳＬＢ 　　　 ｇ 　　　 個 | | |
| １ヶ月最大 ＣＣＲ・ＳＬＢ 　　 ｇ 　 　　 個 | | |
| 破砕の方法 | １孔当たり装薬量（最大） 個、込物 セメントモルタル・砂  １回の破砕孔数（最大） 　 個、ゴム栓・その他（　　　　　）  １日の破砕回数（最大） 回、破砕予定時刻 | | |
| 危  害  予  防  の  方  法 | 危険区域の表示 | 別図の位置に立入禁止、破砕時刻、注意事項等を表示する。 | | |
| 警戒員 | 警戒員　　　　　名を別図の位置に配置する。 | | |
| 警報 | サイレン、振鈴、呼笛によって警報する。 | | |
| 交通制限  要・否 | 通行車両等　　定期バス、不定期自動車、軽車両、歩行者  遮断時間 破砕前　　 分から　破砕後 分まで | | |
| 防護措置  要・否 | 布入ゴム板 木板　 タタミ　 フェンス 　その他（　　　　　）  を使用する。 | | |
| 火工所の概要 | | 構造　　木造平屋建、テント張り、その他（　 　　　　　）  とし作業台を設ける。  位置　　安全で湿気の少ない場所に設ける。  破砕場所までの距離　　　 　ｍ  適当な柵、警戒札を設ける。 | | |
|  |  |  |  | | |  |
|  | 貯  蔵  場  所 | 自己所有火薬庫 | 設置場所 | | |  |
| 委託貯蔵庫  （販売業者火薬庫） | 設置場所 | | |
| 庫外貯蔵所  ①指示する  ②指示しない | 設置場所 | | |
| 残火薬類の措置 | | 許可期間終了の際に未使用の破砕器があるときは、速やかに譲渡許可を  受けて火薬販売店に譲渡する。 | | |
| 運  搬  の  方  法 | 譲受先 | （販売店名） | | |
| 車両 | 自動車、二輪車、委託運搬（委託先　　　　　　　　　　　　　　　　） | | |
| 距離・時間 | 消費場所まで　　　　　　　ｋｍ 時間　　　　　　分 | | |
| 消  費  場  所  の  従  事  者  の  氏  名 | 区分 | 氏　　　　　名 | 年　令 | 資　　　　　　　　格 |
| 作業主任者 |  |  |  |
| 火工所責任者 |  |  |  |
| 破砕場所責任者 |  |  |  |
| 破砕従事者 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

添付書類　１　コンクリート破砕器作業主任者免状の写し

２　消費場所を中心に半径１００ｍの見取図